# 3. LA SÉCURITÉ - DE VEILIGHEID

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\WWQ7400\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A37FC675.tmpJaarlijks Veiligheidsverslag. Jaarlijks veiligheidverslag Benjamin Brolet  Rechten: Infrabel - PDF Gratis download | Nous travaillons toujours **en sécurité.** |
| We werken altijd **veilig**. |
| 12 règles de vie | Le petit coach | Nous **prenons** et **respectons** toujours **les mesures de sécurité**. |
| Wij **nemen** en **respecteren** altijd **de** **veiligheidsmaatregelen** |
| Spoorwegtunnel enkele dagen dicht door werken | Kapelle-Op-Den-Bos | hln.be | Nous travaillons sur **la voie qu’occupe le VND**. |
| We werken op **het spoor bezet door een NDV**. |
|  |  |
| Gevaarsbord A51: Gevaar - PLASTICOR-INFRA | **L’engagement du gabarit** est un danger. |
| **De indringing in het vrijeruimteprofiel** is een gevaar. |
|  | Securail s’occupe **du gardiennage** du domaine ferroviaire. |
| Securail doet  **de bewaking** op en rond het spoorwegdomein. |
| 50A  Pendelaars vanaf nu over nieuw spoor tussen Denderleeuw en B... - Het  Nieuwsblad Mobile | La ligne 50A est **hors service**. |
| De lijn 50A is **buiten dienst**. |

|  |  |
| --- | --- |
| Gebodsbord - Algemeen gebod - Aluminium  Infrabel Archives - Grond, weg en waterbouw | Le chef de travail donne **un ordre** aux ouvriers. |
| De werkleider geeft **een bevel** aan de arbeiders. |
|  | Le train de travaux reçoit **l’ordre de démarrer**. |
| De werktrein krijgt **het bevel voor het vertrek** |
| Vloersticker "STOP", verwijderbaar - DURABLE | Le factionnaire donne **l’ordre de s’arrêter.** |
| De schildwacht geeft **het bevel voor het stoppen**. |
|  | Le conducteur ne peut **pas franchir un signal à l’arrêt** sur une voie en service. |
| De treinbestuurder mag **een stopsein niet overschrijden** op een spoor in dienst. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | La ligne rouge indique **l’occupation de la voie**. |
| De rode lijn duidt **de** **bezetting van het spoor** aan. |
| Un Homme Lève La Main Pour Demander Quelque Chose Banque D&#39;Images Et Photos  Libres De Droits. Image 13607476. | Il demande **la mise hors tension**. |
| Hij vraagt **de buitenspanningstelling**. |
| Verbinding verbreken Illustraties en Stock Kunst. Zoek onder 445.154  Verbinding verbreken beschikbare illustraties en vector EPS clipart  grafieken van duizenden royalty-vrije stock clip art designers. | Après **la coupure de tension,** il n’y a plus de courant. |
| Na **de verbreking van de spanning** is er geen stroom meer. |
|  | Cette nuit, il y a **des travaux urgents.** |
| Vannacht zijn er **dringende werken.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | On fait **la protection** avec des signaux mobiles rouges. |
| Men doet **de beveiliging** met rode mobiele seinen. |
|  | Le conducteur de train effectue **la couverture rapprochée** avec un signal mobile rouge et trois pétards. |
| De treinbestuurder doet **de dekking ter plaatse** met een rood mobiel sein en drie klappers. |
|  | L’agent de mouvement fait **la couverture définitive** avec des signaux d’arrêt desservis. |
| De bediende beweging doet **de definitieve dekking** met beheerde stopseinen. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | L’homme marche en dehors de **la zone dangereuse**. |
| De man loopt buiten **de gevarenzone**. |
|  | **La composition autorisée** se trouve sur l’autocollant. |
| **De toegelaten samenstelling** staat op de zelfklever. |
|  | **La vitesse maximale autorisée** sur cette ligne est 20 km/h. |
| **De maximale toegelaten snelheid** op deze lijn is 20 km/u. |
|  | **Le parcours d’un VND** s’effectue **en marche à vue.** |
| **De rit van een NDV** gebeurt **op zicht**. |

enkele acties

|  |  |
| --- | --- |
| mensen begeleiden - GGz De Viersprong  Paul  John | Paul **accompagne** John. |
| Paul **vergezelt** John. |
|  | Le bras de la grue **engage** le gabarit des obstacles de la voie. |
| De arm van de kraan **dringt in** in het vrijeruimteprofiel van het spoor. |
|  | Pour la protection, il faut **libérer** la zone dangereuse. |
| Voor de beveiliging moet men de gevarenzone **vrijmaken**. |
| Infrabel | Le train **franchit** le passage à niveau. |
| De trein **overschrijdt** de overweg. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Il est **interdit** de traverser les voies. |
| Het is **verboden** de sporen over te steken. |
|  | L’agent **place** un signal mobile rouge. |
| De bediende **plaatst** een rood mobiel sein. |
|  | Elle demande **la mise hors service de la voie.** |
| Zij vraagt **de buitendienststelling van het spoor.** |
|  | Il faut **couper la tension** avant les travaux. |
| Men moet **de spanning verbreken** voor de werken. |
|  | Le conducteur de train **protège** le convoi avec un signal mobile rouge. |
| De treinbestuurder **beveiligt** het konvooi met een rood mobiel sein. |
|  | Après l’accident, il faut **bloquer les mouvements**. |
| Na het ongeval moet men **de bewegingen sperren.** |
|  | On peut **couvrir l’obstacle** avec un signal mobile rouge, des pétards ou les signaux d’arrêt desservis. |
| Men kan **de hinder dekken** met een rood mobiel sein, klappers of de beheerde stopseinen. |
|  | En cas de détresse, le conducteur doit **placer un pétard** sur la voie. |
| In geval van nood moet de bestuurder **een klapper plaatsen** op het spoor. |
| Afbeeldingsresultaat voor manipuler l'aiguillage | L’ouvrier **place l’aiguillage dans la position requise**. |
| De bediende **plaatst de wissel in de vereiste stand**. |
|  | Au poste de signalisation, on **ferme** les signaux. |
| In het seinhuis **sluit** men de seinen. |
|  | Le conducteur de train doit **envoyer un avis d’alarme** en cas d’accident**.** |
| De treinbestuurder moet **een alarmbericht versturen** in geval van ongeval. |
|  | Il y a un obstacle dans la voie. Le conducteur doit **lancer l’alarme**. |
| Er is een hinder op het spoor. De bestuurder moet **alarm slaan**. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Quand devons-nous **arrêter la circulation** ? |
| Wanneer moeten we **het verkeer stoppen**? |